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TDP-800  
TDP-800 je zariadenie, ktoré zabezpečuje zhodnotenie 4 000 ton plastov ročne alebo 4 000 až 6 400 ton ostatného uhľovodíkového odpadu za rok alebo 0,5 až 0,8 tony odpadu za hodinu metódou termochemickej deštrukcie, teda rozkladom rôznych druhov odpadov na nízkomolekulárne zložky bez kyslíka.
Zariadenie TDP na zhodnocovanie plastov, uhľovodíkových odpadov, pracuje v nepretržitom režime.
Naše vybavenie dokáže: 
· zhodnocuje rôzne druhy plastového a iného uhľovodíkového odpadu, e-odpad; 
· vyrába zhodnotené výrobky z plastov, iného odpadu;
· vyrába syntetické kvapalné uhľovodíky z plastov a iných uhľovodíkových odpadov;
· vyrába syntetický uhľovodíkový plyn z plastov a iných uhľovodíkových odpadov;
· vytvára elektrickú energiu; 
· vyrába vodík z plastu. 
Zariadenie TDP sa ovláda z konzoly operátora. 
Na riadenie technologických parametrov zariadenia TDP je inštalovaná prístrojová a automatizačná technika.
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POUŽITIE TECHNOLÓGIE
Zariadenia TDP môžu zhodnocovať nasledujúce odpady: 	
 
 
 
 
Elektrotechnické
 
 
 
 
Plast, polyetylén, fólia
 
 
 
 
E
-odpad
 
telefóny, elektronické dosky, tablety, monitory,
televízory, počítače, použité náplne do tlačiarní
a viac
 
 
 
Odpad priemyselného gumeného tovaru
 
automobilové pneumatiky, gumené izolátory, dopravné pásy, iné
gumené výrobky
 
 
 
Batéria
 
 
 
 
Izolačné materiály
 
 
 
 
Pevné batérie
 
 
 
 
 
 
Expandovaný polystyrén, polystyrén
 
 
 
CD, audio mechaniky, diskety
 
 
 
Kyslé dechty, kyslé kaly, odpad z ropných rafinérií
 
 
 
 
Ropný kanál
 
 
 
Telefónny kábel, elektrický kábel
 
 
 
Vrtné odrezky
 
 
 
 
Zdravotnícky odpad
 
 
syringes, dropper systems, gloves, shoe covers, 
masks
 
 
 
Gumové osobné ochranné prostriedky, vrátane
pre zamestnancov jadrových elektrární
 
 
plynové masky, kombinézy, čižmy, rukavice
 
 
 
Lieky
 
 
 
Tvrdé parafíny
 
 
 
Použitý olej
 
 
 
 
Odpad z výroby farieb a lakov
 
 
 
Zaolejovaný kameň v hutníckych závodoch
 
 
 
Uhlie, uhoľný decht
 
 
 
Voda kontaminovaná ropou a ropnými produktmi
 

SKUPINA AURORA BOREALIS TDP-800  

Po zhodnotení odpadu
Po zhodnotení plastového, polyetylénového, uhľovodíkového odpadu vzniká skupina produktov, a to:
Kvapalný uhľovodík
Chemické zloženie závisí od druhu plastu, polyetylénu, uhľovodíkového odpadu a je zmesou kvapalných uhľovodíkov, z ktorých možno získať:
· benzín, nafta, petrolej, étery, rozpúšťadlá, benzény a ďalšie. Kvapalné uhľovodíky možno použiť na:
· rafinérie ako náhrada fosílnych palív;
· petrochemické podniky ako náhrada fosílnych surovín;
· výrobu elektrickej energie. 
Uhľovodíkový plyn 
Zloženie plynu závisí od druhu odpadu a je zmesou uhľovodíkových plynov ako vodík, metán, etán a iné plyny. Uhľovodíkový plyn je možné použiť na: 
· výroba vodíka; 
· produkcia iných plynov; 
· výroby elektriny. 
Zvyšky popola  
Chemické zloženie závisí od typu plastu, polyetylénu, E-odpadu, uhľovodíkového odpadu a je: 
· uhlík;. 
Vie vyrobiť z uhlíka: 
· aktívne uhlie; 
· filtre; 
· regenerované sadze (rCB). 
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Technické vlastnosti TDP-800 na zhodnocovanie plastov, polyetylénu, iného uhľovodíkového odpadu od 4 000 do 6 400 ton ročne 
	Názov parametrov
	Hodnoty 

	Nominálny výkon zariadenia
	0,5-0,8 tony za hodinu
4 000 - 6 400 ton ročne

	  
Prevádzkový režim 
 
	nepretržitý 

	Spotreba paliva na prevádzku zariadenia	 
	  
  

	- kvapalné uhľovodíky, zo zariadenia TDP, liter za hodinu
	až 40

	- uhľovodíkový plyn zo zariadenia TDP, m³ za hodinu
	až 30 

	Minimálna plocha na umiestnenie zariadenia TDP-800, m²
	300 

	Maximálna teplota v reaktore, °С
	650 

	Napätie 
	380 

	Fázy
	3Р 

	Frekvencia, Hz 
	50 

	Počet štábov, ľudí v jednej pracovnej zmene
	2 

	Maximálna spotreba energie, kW/h za 1 hodinu prevádzky
	45 

	Minimálna teplota spalín z komína, °С
	140 
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	No 
	Názov
	číslo

	1 
	Termochemický reaktor TDP-800, kompletný a pripravený na prevádzku
	1 

	2 
	Jednotka na hromadenie odpadu a nakladanie odpadu
	1 

	3 
	Pásový dopravník na prepravu odpadu
	1 

	4 
	Vykladacia, chladiaca a akumulačná jednotka
	2 

	5 
	Komín 
	1 

	6 
	Jednotka na kondenzáciu zmesi pár a plynov
	1 

	7 
	Jednotka na čistenie plynu
	1 

	8 
	Jednotka na čistenie procesnej vody
	1 

	9 
	Filtračná jednotka
	1 

	10 
	Jednotka na zber a čistenie kvapalných uhľovodíkov
	1 

	11 
	Operátorská jednotka a rozvádzač
	1 

	12 
	Jednotka na chladenie chladiacej kvapaliny
	1 

	13 
	Jednotka na výrobu stlačeného vzduchu
	1 

	14 
	Jednotka na výrobu dusíka
	1 

	15 
	Blok na pripojenie napájania
	1 

	16 
	Panel automatizácie
	1 
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Zariadenie TDP-800 je doplnené o prístrojové vybavenie a riadenie
	Ovládač
	Schneider Electric 

	Merače tlaku
	Schneider Electric 

	Teplotné senzory
	Schneider Electric 

	Panel operátora
	Weintek 

	Úroveň
	Schneider Electric 

	Frekvenčné meniče
	Schneider Electric 

	Elektromotory
	Schneider Electric 
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Výrobný čas, záruka, servis
Výrobný čas zariadenia TDP-800 - 6 mesiacov
Záručná doba odo dňa prevodu na kupujúceho - 24 mesiacov
Služba - 10 rokov *   
  * Servis môže vykonávať iba výrobca
Prevádzková doba zariadenia - 30 rokov,  
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